|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA:** | **REF.:**  JP120LH | **Modelo:**  2018 | **Orden de Pedido:**  2018283 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componente** | | **Referencia** | **CANT** | | **INSPECCIÓN COMPONENTE** | | **OBSERVACIONES** | | **PROVEEDOR** |
| **ACEPTADO** | **RECHAZADO** |
| Sensor PT100 con 1.5m de cable enmallado; L=1”;D=1/4”;Conexión=3/8”NPT | |  | 1 | |  |  |  | | Instrumatic |
| Resistencia de inmersión en acero inoxidable 5000W; Conexión=2”NPT | |  | 2 | |  |  |  | | Resistencias Electri Equipos |
| Manometro Caratula de 2”1/2; Conexión Trasera de ¼”NPT; 0-60PSI | |  | 4 | |  |  |  | | Rocha y Londoño |
| Valvula de Seguridad para vapor Conexión:1/2” NPT;SET:44PSI | |  | 1 | |  |  |  | | Satel Importadores |
| **Ingeniería de Diseño Electrónico y Eléctrico** | **Revisado por:** | | | | | | | **Estado de Calidad:**  **Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Rechazado:\_\_\_\_\_ Fecha:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **VoBo:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Dirección Técnica** | | |
| **Cargo:** | | | **Fecha Inspección:** | | | |